\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Срок хранения 2 года

 Срок хранения уведомления до

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Один экземпляр вручается представителю*

*организации, производящей земляные работы, второй экземпляр хранится в службе (участке),*

*газового хозяйства.*

 *служба (участок)*

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 АО «Ставропольгоргаз»

УВЕДОМЛЕНИЕ № \_\_\_\_\_\_\_\_

о производстве земляных работ

Кому\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование организации, адрес, № телефона)

Ввиду того, что Вами планируется производство земляных или дорожных работ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(адрес)

Сообщаю, что газопровод\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ давления, Ø-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_мм

 (адрес)

Проложен на глубине\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м, согласно прилагаемым привязкам на\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ листах.

До начала работ вызвать на место представителя предприятия газового хозяйства.

Производить земляные работы или дорожные в местах, где непосредственно проходит газопровод, а также засыпку обнаженного участка газопровода без представителя предприятия не разрешается.

До начала разработки грунта механизмами место расположения газопровода должно быть определенно вскрытием шурфов вручную, предъявлено представителю газового хозяйства и обозначено на местности (репером).

При производстве земляных работ в непосредственной близости от газопровода необходимо соблюдать осторожность, производить работу вручную лопатами, не допускать использование экскаватором, бульдозером, копров, хатков, и других механизмов без разрешения представителя предприятия газового хозяйства.

В случае, если при земляных работах газопровод будет поврежден, работы в этом месте следует прекратить, людей, вывести из траншеи, о случившемся сообщить предприятию газового хозяйства телефонограммой по телефону 04 или \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

За поврежденный газопровод виновный привлекается к административной или судебной ответственности.

В случае обнаружения стыков газопроводов или части газопровода длиной более 2 м, газопровод необходимо подвесить, оградить и защитить от возможности повреждения согласно установленным правилам и специальным указаниям.

На трассе газопровода запрещается устраивать временные сооружения и складирование строительных материалов.

Засыпку обнаженных участков газопровода при наличии целостности его изоляции производить только песчаным грунтом слоями с тщательной утрамбовкой т поливкой водой в присутствие представителя предприятия.

При производстве земляных работ вблизи газопровода и попадания газопровода в призму обрушения, рытье траншей и котлованов производить только с креплением, согласно проекту организации работ, утвержденному руководителем организации, выполняющей земляные работы.

Уведомление видел и проект организации земляных работ в месте (местах) пересечения с подземным газопроводом получил представитель предприятия газового хозяйства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (должность, подпись, Ф.И.О)

планы участков газопровода на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_на листах с привязками к существующим

надземным сооружениям не предьявлены\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (должность, фамилия лица, получившего уведомление, подпись)

 «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.